**Техническое задание для закупа спецодежды для ТОО «RG Processing».**

|  |
| --- |
| **1. Перечень и количество материалов/оборудования** |
| Закуп материалов для ВП «Райгородок»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиция** | **Код** | **Краткое наименование материалов/оборудования** | **Кол-во** | **Ед.****изм** | **Место поставки** |
| 1 | 00000000898 | Ботинки летние | 100 | пар | Райгородок |

**Виды и характеристика специальной одежды**Ботинки летние**Метод крепления подошвы:** литьевой**Материал подошвы:** ПУ/ПУ.**Свойства:** З, Ми, Нс, Нм, К20, Щ20, Мун200,**Описание.** Водонепроницаемая кожа премиум класса с водонепроницаемой мембраной для повышенного комфорта конструкция и для надежного механического сцепления. Защитная обувь со стальным защитным подноском, антискользящая подошва, подошва устойчивая к химикатам, антибактериальная обработка, стелька сетчатая из полиуретана с антибактериальным покрытием. Антипрокольный материал, материал верха покрытая полиуретаном кожа толщина материала верха не менее 2,0 мм с тиснением.**Верх:**натуральная кожа толщиной не менее 2,0 мм с тиснением, язычок из высокотехнологичной, прочной водоотталкивающей ткани , с глухим клапаном, препятствующим проникновению грязи, пыли и влаги; специальные антикоррозийные блочки-петли для шнуровки обеспечивающие равномерное стягивание по взъёму ноги, система быстрой шнуровки должно позволять легко и быстро снимать и одевать обувь; мягкий кант для дополнительной поддержки ног обеспечивает комфорт при носке (высота ботинок от основания подошвы не ниже 15 см.); втачная (штробельная) стелька, вкладная стелька должна быть из экологически чистого и гигиеничного вспененного материала; подкладка обуви из полотна , дублированная поролоном, должна отводит влагу и быстро сохнуть , обеспечивает высокий комфорт, подкладка союзки нетканый материал ворсин. Светоотражающая вставка по боковым швам, повышает уровень заметности в плохо освещённых помещениях и темное время суток. Защитный композитный подноскам, выдерживающий нагрузку 200дж.**Подошва:**Легкая двухслойная полиуретановая подошва ПУ-ПУ, литьевой метод крепления, маслобензостойкая, кислотнощелочестойкая, должна быть устойчива к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов, амортизатор в пяточной части. Самоочищающийся, антискользящий рисунок протектора. Температурный диапазон использования -35°С +85°С. Сезон-Лето. Материал верха- Натуральная кожа. **Количество и размеры спецобуви:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Размеры** | **Количество**  |
| 1 | 39 р | 10 пар |
| 2 | 40 р | 4 пары |
| 3 | 41 р | 2 пары |
| 4 | 42 р | 50 пар |
| 5 | 43 р | 20 пар |
| 6 | 44 р | 4 пар |
| 7 | 45 р | 6 пар |
| 8 | 46 р | 2 пары |

 |
| **2. Требования к потенциальным поставщикам** |
|

|  |
| --- |
| 1. Все поставляемые СИЗ, должны быть подтверждены документами о качестве от заводов изготовителей согласно требованиям ГОСТов, Стандартов.

 2. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:1. сертификат официального представителя производителя СИЗ, если поставщик не является производителем поставляемых СИЗ;
2. сертификат или декларация соответствия ТР ТС-019/2011 (обязательно для СИЗ, оговариваемых в указанном техническом регламенте), международный сертификат (например, EN) при необходимости.
3. При предоставлении сертификата соответствия, в котором поставщик не указан в качестве заявителя, предоставить доверенность от заявителя, указанного в сертификате, на имя поставщика, предлагающего товар. При предоставлении Декларации соответствия поставщик должен быть указан в Декларации в качестве декларанта;
4. Руководство или инструкция по эксплуатации (перечень обязательной информации должен соответствовать требованиям ТР ТС-019/2011);
5. протоколы испытаний, выданные сертифицированной лабораторией;
6. сертификат о происхождении (при наличии).
7. В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

 4. Заказчик: ТОО «RG Processing» 5. Местонахождение объекта: Акмолинская область, Бурабайский район, Успеноюрьевский с/о, м/р Райгородок. 6. Исполнитель – Поставщик определяется на конкурсной основе |
|  |
|  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата: \_\_/\_\_/2025г. |